|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Device** | **Port** | **Assigned IP** |
| CompA | S0/1/0 | 2001:CAFE:DB01::1/64 |
|  | S0/0/0 | 2001:CAFE:DB02::1/64 |
|  | S0/0/1 | 2001:CAFE:DB03::1/64 |
| CompB | S0/1/1 | 90.90.90.1/30 |
|  | S0/0/0 | 160.32.16.1 |
|  | S0/0/1 | 160.32.16.5 |
| CompC | S0/0/0 | 95.95.95.1/30 |
|  | Gig0/1.10 |  |
|  | Gig0/1.20 |  |
|  | Gig0/1.30 |  |
|  | Gig0/1.90 |  |
| ISP | S0/0/0 | 95.95.95.2/30 |
|  | S0/1/0 | 2001:CAFE:DB01::2/64 |
|  | S0/1/1 | 90.90.90.2/30 |
| A\_BR1 | S0/0/0 | 2001:CAFE:DB02::2/64 |
|  | S0/0/1 | 2001:CAFE:DB04::1/64 |
|  | Gig0/1 | 2001:CAFE:DB11::1/64 |
| A\_BR2 | S0/0/1 | 2001:CAFE:DB03::2/64 |
|  | S0/0/0 | 2001:CAFE:DB04::2/64 |
|  | Gig0/1 | 2001:CAFE:DB12::1/64 |
| A\_BR1\_PC |  | 2001:CAFE:DB11::10/64 |
| A\_BR2\_PC |  | 2001:CAFE:DB12::10/64 |
| B\_BR1 | S0/0/0 | 160.32.16.2 |
|  | S0/0/1 | 160.32.16.9 |
|  | Gig0/1 | 200.128.0.1 |
| B\_BR2 | S0/0/0 | 160.32.16.10 |
|  | S0/0/1 | 160.32.16.6 |
|  | Gig0/1 | 200.128.64.1 |
| B\_BR1\_PC |  | DHCPv4 |
| B\_BR1\_Server |  | DHCPv4 |
| B\_BR2\_PC |  | DHCPv4 |
| B\_BR2\_Server |  | DHCPv4 |
| PC1 | VLAN10 | 208.192.128.11 |
| PC2 | VLAN20 | 208.192.128.72 |
| PC3 | VLAN30 | 208.192.128.133 |
| PC4 | VLAN10 | 208.192.128.14 |
| PC5 | VLAN20 | 208.192.128.75 |
| PC6 | VLAN30 | 208.192.128.136 |
| AdminPC | VLAN90 | 208.192.128.201 |
| Switch1 |  | 208.192.128.211 |
| Switch2 |  | 208.192.128.212 |
| Switch3 |  | 208.192.128.213 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Device | Mode | Username | Password |
| Switch1,Switch2, Switch3 | Enable |  | cisco |
|  | Console |  | cisco |
|  | Vty |  | cisco |
|  | SSH | admin | cisco |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |